安装相机驱动

插好电源，将网线插入第一个网口

Windows防火墙关闭

网络适配器硬件配置

巨型帧 开启 4048

网络配置

192.168.10.10

255.255.255.0

192.168.10.1

配置完成后等待网络配置完成后，再用相机测试图像传输是否完整