|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | |  | **项目经理** | 黄海亮 | | |
| **项目代码** | |  | **软件版本号** | 1.0.2 | | |
| **测试方法** | | 黑盒测试 | **测试内容** | 单平台工序管理 | | |
| **用于测试的计算机软硬系统及其配置：**  CPU：Intel Dual-Core 2.0GHz，RAM：4GB，硬盘：64GB | | | | | | |
| **测试方案** | **序号** | **测试用例或测试内容** | **预期结果** | | **实测结果** | **备注** |
| 1 | 系统自动记录上次打开项目 | 自动打开上次打开项目 | | 正确 |  |
| 2 | 工序序列可以调节顺序（支持拖拽） | 拖拽工序，工序顺序改变 | | 正确 |  |
| 3 | 复杂偏移根据烙铁头方向智能偏移 | 输入偏移距离后焊接时智能进行偏移 | | 错误 | 复杂偏移出现无论正负只往一个方向偏移的情况，并且只往轴方向偏移 |
|  |  |  | |  |  |
| 测试人员签字：曾腾 2017年 4月29日 | | | | | | |

软件测试记录表

文件编号：20160428-1

软件错误改正表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试文件号** | 20160428-1 | | **改正人员** | 黄海亮 | **测试人员** | 曾腾 |
| **序号** | **修改的错误** | **错误内容** | **修改的办法** | **再测试** | **备注** | |
| 1 | 复杂偏移根据烙铁头方向智能偏移 | 复杂偏移出现无论正负只往一个方向偏移的情况，并且只往轴方向偏移 | 调用接口时未将正负号传给函数参数 | 正确 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |